**Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego**

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia -** **potwierdzenie parametrów urządzenia**

**Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. wyposażenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.**

**Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry****Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym ( Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)** | **Parametry oferowanego sprzętu****\*odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie)****\*\* jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie** |
| **1** | **Lustrzanka cyfrowa (\* )**- matryca APS-C, 24,1 MP, 3 kl./s- Wi-Fi¹, NFC², przewodnik po funkcjach• ObiektywOgniskowa wynosząca około 96 mm (format 35 mm)- Niewielki ciężar i zwarta konstrukcja- Wysoka rozdzielczość, kontrast i jakość obrazu od rogu do rogu-Szybka automatyczna regulacja ostrości dzięki niemal bezgłośnemu mechanizmowi USM- Pełna ręczna regulacja ostrości- Powłoka Super Spectra - inteligentna scena audio; wizjer optyczny 9-punktowyautofokus | tak/ nie\*…….\*\* |
| **2** | **Lustrzanka cyfrowa (\*\* )**- lustrzanka cyfrowa z możliwością wykonywania fotografii oraz nagrywania filmów- nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K i Full HD, możliwość rejestracji filmów w min. 100 klatkach na sekundę w przynajmniej jednej rozdzielczości- wgrana funkcja krzywej - zastosowana technologia Dual Pixel RAW- matryca full frame, 30,4 mln pikseli- zakres ISO minimum 100-32000- technologia matrycy CMOS- autofocus, min. 60 punktów AF- w filmach technologia Dual Pixel CMOS AF- wejście mikrofonowe- bagnet umożliwiający mocowanie obiektywów  | tak/ nie\*…….\*\* |
| **3** | **Aparat cyfrowy** z adapterem EF-EOS R oraz funkcją filmowania 4Kpełnoklatkowa matryca o rozdzielczości 26,2 MP procesor DIGIC 8,filmowanie 4K25 kl/s tryb poklatkowy 4Kgniazda mikrofonu i słuchawek4779 punktów AFwbudowane Wi-Fi i Bluetoothwizjer elektroniczny OLED | tak/ nie\*…….\*\* |
| **4** | **Obiektyw (obiektyw zoom 70-200)**- obiektyw typu telezoom- zakres ogniskowej 70-200 mm- maksymalny utwór przysłony f/2.8-wbudowana stabilizacja- silnik autofocus USM, EF trzeciej generacji- stabilizator obrazu- konstrukcja serii L- bagnet - przystosowany do matryc pełnoklatkowych | tak/ nie\*…….\*\* |
| **5** | **Obiektyw Portretowy (o ogniskowej 85 mm)**- obiektyw stałoogniskowy- ogniskowa 85 mm- maksymalny utwór przysłony f/1.4- obiektyw linii ART- wyposażony w silnik HSM- bagnet - przystosowany do matryc pełnoklatkowych | tak/ nie\*…….\*\* |
| **6** | **Obiektyw Standardowy (o zmiennej ogniskowej 24-70 mm)**-obiektyw zmiennoogniskowy- zakres ogniskowej 24-70- maksymalny utwór przysłony f/2.8- silnik autofokusa USM II- średnica filtra 82 mm- konstrukcja serii L- bagnet - przystosowany do matryc pełnoklatkowych | tak/ nie\*…….\*\* |
| **7** |  | tak/ nie\*…….\*\* |
| **8** | **Stabilizator obrazu**- stabilizator obrazu typu gimball- kompatybilny do pracy z lustrzankami cyfrowymi- zawarty moduł Focus Wheel- możliwość pracy gimbala wraz z systemem follow focus- posiadana technologia SmoothTrack, | tak/ nie\*…….\*\* |
| **9** | **Dron**- dron umożliwiający wykonywanie zdjęć i rejestrację filmów- aparat min. 12 Mpix, bitrate 100 Mbps,- waga ok. 430 g-- rejestracja filmów w rozdzielczości: 4K i minimum 30 klatkach, Full HD, HD- 3 osiowy gimball- prędkość lotu do nawet 68km/h- zasięg lotu min. 2 km- czas lotu na jednej baterii min. 20 min- wbudowana pamięć i możliwość rozszerzenia jej o kartę mikro SD- możliwość złożenia- wbudowany system unikania przeszkód- funkcja ActiveTrack- zestaw COMBO | tak/ nie\*…….\*\* |
| **10** | **Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy (do pracy z lustrzankami DSLR)**- bezprzewodowy system mikrofonowy,- możliwość pracy z lustrzankami cyfrowymi DSLR- w kompatybilnym zestawie odbiornik montowany na lustrzance/kamerze oraz mikrofon reporterski e835 do ręki (Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna),- odbiornik kamerowy EK 100 G4- nadajnik do ręki SKM 100 G4 | tak/ nie\*…….\*\* |

...................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

 *Składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2019 r.*